|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ООО "ОКГ-НН"** |
| ОГРН: 1215200028614 ИНН: 5263147637 |
| Юридический адрес: 603089 г. Н. Новгород, |
| пер. Полтавский 13, помещение П2, офис 7. |
| info-mc@okg-nn.ru тел.: +7 951 903-83-28 |

**ШАЙБА ПРОФИЛЯ ОКГ 4 ММ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ на продукцию ТУ 25.11.23-001-53629092-2022 Дата производства: 04.03.2025. | Количество | Ед.Изм |
| 29 | шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр (наименование показателя), ед.изм.** | **Норма**  **ТУ 25.11.23-001-53629092-2022** | **Факт** |
| Внешний вид | соответствует контрольному образцу | соответствует |
|  | |
| Артикул | ШП-4-OKG | |
| Вес за единицу измерения (кг) | 0.08 | соответствует |
| Толщина (мм) | 4 | соответствует |
| Ширина (мм) | 49 | соответствует |
| Высота (мм) | 13 | соответствует |
| Длина (мм) | 62 | соответствует |
| Покрытие | Антикоррозийное покрытие цинком | соответствует |
| Диаметр отверстия (мм) | 13 | соответствует |
| Количество отверстий (шт) | 1 | соответствует |
| Комплектность | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Маркировка | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Упаковка | соответствие требованиям ТУ | соответствует |
| Свойства и преимущества | - Шайба профиля для монтажа хомутов, шпилек и т.д;  - Для большей стабильности конструкций; | |
| Хранение, транспортировка | Хранить в сухих помещениях, защищённых от воздействия агрессивных сред. Транспортировать обеспечив соответствующую защиту от загрязнений и механических повреждений | |

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ 25.11.23-001-53629092-2022

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.33426

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Сучков С.В. |